가금농장 현장점검 사례(전실) 및 후속조치

◈ (사례 1) 현행 규정에 대한 해석 및 보완

사례

현장 문제점

조치사항

축사와 ‘구획·차단’ 기준 모호

* (시설기준) 기후에 관계없이 신발 소독 등이 가능하도록 실내 공간으로 설치, 사육시설과 구획ㆍ차단된 별도 공간으로 설치

○ 천막·비닐, 나무판 등으로 경계만 구획한 경우, 차단 여부 판단 애로

- 점검자별 판정이 달라
현장 혼선 초래

가금농장 사례

☞ 축사와 구획 미흡, 바닥 등을 통해 오염원 유입 우려

☞ 축사와 구획된 실내공간으로 변경 필요

○ 전실의 구획·차단 기준 알림

- 사육시설로 오염원 유입 차단을 위해 바닥을 포함한 실내 공간 전체가 차단벽(막) 등으로 축사 외부/내부와 물리적으로 구분될 것

* 비닐·낮은 나무판 등으로 단순 경계만 구획한 경우나, 바닥이 축사 외부/내부와 명확히 구획되지 않는 경우는 미인정

* 전실 내 전기설비 등으로 주기적 환기가 필요한 경우, 여닫는 창 등은 설치 가능

※ 미흡농장은 1차 계도 및 시정명령(2개월 내), 시정명령 미이행 시 과태료 부과

- 전실 내 이동동선은 한 방향이고,(전실 내 소독 후 다시 전실 입구로 나와 다른 통로를 통해 축사로 진입하지 않아야 함)

- 바닥은 청소·소독이 용이하게 전체를 포장(콘크리트·시멘트 등)하거나 장판 등을 깔 것을 권고

축사 외부 전실의 위치 기준 정립 필요

* (시설기준) 닭ㆍ오리를 사육하는 각각의 축사 입구에 설치할 것, .......다만, 컨테이너, 부스, 천막 등을 이용하여 축사 외부에 설치할 수 있다.

○ 축사 외부 전실이 축사 입구 옆에 떨어져 설치된 경우 판정/조치 기준 필요

가금농장 사례

☞ 전실에서 축사 진입 시 외부 노출로 오염원 유입 우려

☞ 축사와 연결되도록 위치·구조 변경 필요

○ 축사 외부 전실의 위치 기준 알림

- 축사 출입구에 위치한 축사 실내와 연결된 공간일 것

*  축사와 연결되어있지만, 축사와는 구획·차단되어야 함

- 축사 입구와 떨어져 있어, 축사 진입 시 외부에 노출되는 곳은 위치·구조 등 변경 조치

※ 미흡농장은 1차 계도 및 시정명령(2개월 내), 시정명령 미이행 시 과태료 부과

◈ (사례 2) 현지지도(권고) 사항 현장 적용 애로사례

사례

현장 문제점

조치사항

오염/청결구역  구분 구조물 설치 및 각 구역에 신발장·세척솔 비치 애로

○ 전실 공간이 협소한 경우, 신발장 등 설치가 어려워 대안 마련 필요

가금농장 사례

☞ 오염/청결구역 미구분, 전실 출입문이 없어 외부 오염원에 노출 가능

☞ 전실에 소독 후 되돌아 나와 축사에 진입하지 않도록 구조 변경 및 출입문과 발판 설치 등 구획 보완 필요

가금농장 사례

☞ 오염/청결구역 미구분,
공간이 협소해 구조물 설치 애로

☞ 높이가 있는 구조물을 설치하거나, 축사 내 추가 공간을 확보하여 청결구역 설치·운영 권고

○ 전실은 오염 차단을 위한 핵심 방역시설로, 오염원 유입 차단을 위해 축사 출입 시 전실에서 오염구역과 청결구역 사이를 우회하여 진입할 수 없도록 하는 구조물* 설치 권고

* 신발을 갈아신고 진입하도록 폭 1m 이상의 발판 또는 앉아서 신발 갈아신기 하도록 높이 45cm․폭 15cm 이상의 펜스 또는 평상 형태의 고정된 구조물

- 신발장 설치가 어려운 경우, 신발걸이를 사용하거나 축사 전용/외부 신발을 각각의 구역의 신발소독조에 담아두는 것도 가능

- 1회용 덧신 등 사용시, 신발장과 세척솔 미비치 가능(찢어짐 등 주의)