8월 태풍 및 집중호우 대비 긴급점검 계획

1. 점검목적

□ 여름철 장마, 태풍 및 폭염 등 재해로 인한 축사시설 피해 예방

○ 7월 호우 피해시설 및 노후·취약 시설에 대해 철저히 대비 필요

2. 점검개요

□ 점검기간 : ‘24.7.29.(월)∼’24.8.2.(금) (일주일)

□ 점검대상 : 7월 호우로 인한 침수 등 피해 발생 지역·시설, 사전점검(4~6월) 당시 미흡했던 시설 등

□ 점검기관 : 시·군·구(현장점검 및 결과작성) → 시·도(결과 취합·제출)

□ 점검방법

○ 지자체 담당자의 현장 방문 후 점검표 작성 및 보완 조치

- 그 외 재해별 축사관리 요령 리플릿 배부, 예상 재해 안내·당부* 등

* 재난알림문자 확인 및 호우·강풍 등 발생시 외출 자제

□ 점검내용

○ (장마·태풍) 붕괴 위험이 있는 축대 보수 여부, 축사주변 배수로 정비 여부, 퇴비와 분뇨 유출방지를 위한 방지턱 설치 여부, 풀릴 위험이 있는 장비 결박 여부 등

- (화재·정전) 전선 피복상태 및 누전차단기 작동 여부, 전기설비 주변 먼지나 거미줄 청소 여부, 자가발전기 상태 점검 여부 등

○ (폭염) 송풍팬, 냉각패널 등 냉방설비 설치 및 정상작동 여부, 적정 사육마릿수 유지 여부, 가축에게 신선한 물과 사료 공급 여부 등

○ (질병) 축사를 청결히 관리하고 정기적으로 소독을 실시하는지 여부,축사주변 물웅덩이 제거 및 방충망 설치여부 등

3. 점검결과 제출

□ 시도는 시군구별 점검결과를 엑셀 서식(별송, 온메일)로 취합하여 ’24.8.5(월) 14시까지 온메일(player4417@mail.go.kr)로 제출

붙임 1		축산 분야 여름철 재해 대비 점검표

농장․시설명 (농장주)	(농장주 이름: )		점검일	2024년 월 일
사육 현황	축종:	사육규모: (마리)
시설 현황	동 수:	사육면적: (㎡)
재해 보험 가입 여부	가입, 미가입
주소(연락처)	(연락처 : )		점검자	(서명) (서명)

주요 점검 항목		점검결과
		○	×
장마 · 태풍	○ 붕괴위험이 있는 지붕, 축대는 보수하였습니까?
	○ 축사 주변 배수로를 정비하였습니까?
	○ 퇴비, 분뇨 등의 유출 방지를 위한 방지턱을 설치하였습니까?
	○ 풀릴 위험이 있는 장비 등은 결박하였습니까?
	○ 사료, 먹이 등을 비에 젖거나 태풍에 날아가지 않도록 보관하고 있습니까?
화재 ․정전	○ 축산 시설 내․외부의 전선 피복상태 및 누전차단기 작동 여부를 점검하였습니까?
	○ 파손된 플러그와 노후화된 콘센트 등 노후 전기설비는 교체하였습니까?
	○ 전선, 전기기구 주변의 먼지나 거미줄 등은 주기적으로 청소하였습니까?
	○ 감전사고 방지를 위하여 전기기계․기구의 접지설비를 점검하였습니까?
	○ 축산시설 내 소화기를 비치하고 정기적인 안전점검을 실시하고 있습니까?
	○ 축사 화재 등 재해 대비 재해보험을 가입하고 있습니까?
	○ 자가발전기 상태를 매주 1회 이상 점검을 실시하고 있습니까?
폭염	○ 송풍팬 등 냉방설비는 정상적으로 가동되고 있습니까?
	○ 단열재와 그늘막 등을 설치하여 온도 상승을 방지하고 있습니까?
	○ 안개분무, 살수기를 이용해 지붕에 물을 뿌려 온도를 낮추고 있습니까?
	○ 환경온도를 낮추기 위해 적정 사육마릿수를 유지하고 있습니까?
	○ 가축에게 신선한 물, 양질의 사료 등을 적정하게 공급하고 있습니까?
질병	○ 축사를 청결히 하고 정기적인 소독을 실시하고 있습니까?
	○ 해충 방제를 위해 축사 주변 잡초, 물웅덩이를 제거하고 방충망을 설치하였습니까?

< 점검자 의견 > * 점검결과 미흡사항 및 지시사항 기재

붙임 2		현장 점검 사진(예시)

※ 사진은 점검 결과 미흡 사항이 있을 경우, 보완 결과가 잘 나타나도록 촬영

축사주변 배수로 정비	분뇨 유출 방지
전기설비 점검	지붕, 축대 등 취약시설 점검
폭염 대비 냉방장치 점검	질병 예방 축사 소독․방역 실시

참고 1		여름철 폭염 대비 가축관리 요령

참고 2		풍수해 대비 축산 분야 안전관리 대책

【 사전대책 】

◦ 붕괴위험이 있는 축대 보수 및 축사 주변 배수로 정비

◦ 목초는 9cm 정도 높이로 베어주고 초지나 사료작물 등은 배수로를 정비하여 습해 방지

◦ 축사의 지붕과 벽을 손질하여 비 피해 예방

◦ 깔짚을 자주 갈아주어 축사를 청결히 하고 축사 소독 실시

◦ 사료는 비에 맞지 않도록 잘 보관하여 변질을 방지하고, 변질된 사료는 먹이지 않도록 함

◦ 축사 주위 배수로 정비, 침수 우려 가축 안전지대 대피

【 사후복구대책 】

◦ 축사 침수 시 신속히 가축 대피

◦ 응급복구 및 철저한 예방접종 실시

◦ 젖은 풀이나 변질된 사료를 주지 않도록 하여 고창증 예방

◦ 땅이 질고 습한 초지에는 방목을 시키지 않도록 하여 목초피해

참고 3		축사 전기설비 안전관리 및 전기화재 예방 요령

Ⅰ		축사 전기설비 안전관리

❍ 농장 규모에 맞는 전력 사용

❍ 전기설비 점검과 개보수는 전문업체에 의뢰

❍ 환풍기, 보온등, 온풍기 등 전기기구와 전선의 관리 철저

❍ 전선, 전기기구 주변의 먼지나 거미줄 등 주기적으로 청소

❍ 문어발식 배선금지

❍ 노후화된 개폐기, 차단기는 즉시교체

❍ 누전차단기는 월 1회 작동시험

❍ 파손된 플러그와 노후화 된 콘센트 등 노후 전기시설 즉시 교체

❍ 축사에 전선 등 배선은 방수용 전선을 사용하고 노후전선 즉시교체

❍ 쥐 등에 의해 손상 받을 우려가 있는 전선은 배관공사를 실시

❍ 사용환경이 가혹한 곳에서는 내열성, 내후성 있는 전선으로 교체

❍ 분전반 내부 및 노출전선, 전기기계·기구의 먼지제거 등 청결유지

❍ 감전사고 방지를 위하여 전기기계·기구에는 접지시설 확인 및 시공

❍ 모든 전선의 접속부는 견고히 접속

❍ 축사 내 소화기 비치 및 소방차 진입로 확보

❍ 축사 화재 등 재해대비 재해보험 가입

Ⅱ		전기화재 발생 주요 원인 및 예방법

1. 합선(단락)에 의한 화재

❍ 전기기기나 회로의 절연체가 전기적 또는 기계적 원인으로 열화 및 파괴되어 합선에 의하여 발화되는 것

☞ 예방

- 전선 고정에 못, 스태플 등 사용 금지

- 전열기에 온도조절장치 부착

- 전기시설 노후전선 교체

- 단자와 연결부분 접속부 수시점검 필요

* 풀린 나사 재조임 실시

2. 과전류에 의한 화재

❍ 모터, 전기 소비량이 많은 전기기구나 전기장치를 동시에 사용하여

과부하로 인해 부하전류가 증가하여 과열, 발열하게 됨

☞ 예방

- 문어발식 배선 금지

- 많은 전류가 흐르는 기구를 동시에 사용 금지

* 가능한 전용의 콘센트를 설치

- 전선은 규격 이상 전선을 사용하고 반드시 정격퓨즈를 사용 할 것

3. 누전에 의한 화재

❍ 전기기구 파손, 불량 전기배선 등이 접지 물건과 접촉 또는 전선피복 손상 등으로 누설전류가 발생되어 열의 축척으로 발화

☞ 예방

- 누전차단기 설치

- 파손된 기기는 수리 또는 교환

- 수시로 절연상태(누전여부) 확인

4. 스파크에 의한 화재

❍ 스파크는 전기회로를 개폐할 때 또는 단락 될 때 전기기구 접촉부분의 불량 등에 의해 발생

☞ 예방

- 스위치에 보호용 캡 사용

- 스위치 내부나 주위에 분진 등 퇴적물 수시로 제거

- 각종 개폐기 조작부는 가연성 물질이 체류 할 수 없는 장소에 설치

- 스파크가 많이 발생하는 장소 근처에는 인화성 물질을 취급 금지

5. 전기기기 취급 부주의에 의한 화재

❍ 이상이 없는 전기기기라도 취급을 잘못하면 화재를 일으키게 되며

무리하게 사용해도 화재가 발생할 수 있음

- 사용 중인 전열기기 위에 가연물이 떨어져 발화

☞ 예방

- 사용하지 않는 전열기구는 반드시 플러그를 뽑아 둘 것

- 전기난로 및 가스기구 등은 충분한 거리를 유지하여 설치하고 주변의 인화성 물질을 제거

참고 4		폭염 시 농업인 행동요령

무더울 땐 이렇게 준비하세요 !

■ 사전 준비사항은

- 집에서 가까운 병원이나 보건소의 연락처를 확인하고 본인과 가족의 열사병 등 증상을 체크하세요.

- 냉방기기 사용시는 실내․외 온도차를 5℃내외로 유지하여 냉방병을 예방하세요.(건강 실내 냉방온도는 26 - 28℃가 적당)

■ 폭염주의보 발령시

【농작업 현장에서는】

- 휴식시간은 장시간보다는 짧게 자주 가지세요.

- 시설하우스나 야외에서 장시간 작업시에는 아이스팩이 부착된 조끼를 착용하세요.

- 농기계의 냉각장치를 수시로 점검하여 과열을 방지하세요.

- 작업중 매 15 - 20분 간격으로 1컵 정도의 시원한 물(염분)을 섭취하세요(알코올, 카페인이 있는 음료는 금물)

【하우스․축사에서는】

- 축사 천장에는 스티로폼 등 단열재를 부착하세요.

- 창문을 개방하고 선풍기나 팬 등을 이용 지속적인 환기를 실시하며 적정 사육밀도를 유지하세요.

- 돈사, 계사 천장에 물분무장치를 설치하여 복사열을 방지하세요.

- 하우스내 피해예방을 위해 차광시설, 점적관수, 수막시설을 설치하세요.

- 노지 재배채소는 스프링클러를 이용한 관수작업을 실시하세요.

■ 폭염경보 발령시

【농작업 현장에서는】

- 고령, 독거노인, 신체허약자, 성인병환자 등은 야외작업이나 시설하우스 작업을 하지 않도록 가족과 이웃에게 알려주세요.

- 시설하우스나 야외에서 장시간 작업시에는 장시간 작업을 피하고 작업시간을 단축하고 아이스팩이 부착된 조끼를 착용하세요.

- 기온이 최고에 달하는 오후 2시 – 오후 5시 사이에는 시설하우스나 야외 작업을 중지하고 휴식을 취하세요.

- 야외에서 작업을 할 경우에는 불필요하게 빠른 동작을 삼가세요.

【하우스․축사에서는】

- 가축에게는 깨끗한 물을 제공하고 비타민, 광물질을 섞은 사료를 먹이세요.

- 곰팡이가 피거나 오래된 사료는 공급하지 마세요.

- 가축 폐사시는 신속하게 시군구 방역기관에 신고하고 방역기관의 조치에 따르세요.

- 축사 등의 분뇨제거와 건조상태를 유지하세요

- 전기누전과 합선, 과열 등으로 인한 화재발생이 우려되므로 냉방과 환기시는 전기사용량을 수시로 확인하세요.

- 하우스내 피해예방을 위해 차광시설, 점적관수, 수막시설을 가동하세요.

- 노지 재배채소는 스프링클러를 이용한 관수작업을 실시하세요.